{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["材料表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"材料表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,6],[41,0,41,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["材料采购明细表"]
[null,"名称","规格型号","单位","数量","含税市场价","合价"]
["1","陶瓷地砖","综合","m2",12.91056]
["2","地砖","800×800","m2",41.028624]
["3","纸面石膏板","","m2",1085.98696]
["4","纸面石膏板","12mm","m2",474.4984]
["5","矿棉板","15mm","m2",216.5625]
["6","镀锌轻钢龙骨","75×40","m",496.3556]
["7","镀锌轻钢龙骨","75×50","m",930.66675]
["8","轻钢龙骨不上人型(平面)","600×600","m2",291.6795]
["9","单扇套装平开实木门","","樘",12]
["10","铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)","70系列双玻","m2",14.021966]
["11","百页窗帘","","m2",45.15]
["12","金属踢脚线","综合","m2",19.67595]
["13","防火型合成树脂乳胶漆","","kg",194.639203]
["14","乳胶漆","","kg",100.9915]
["15","成品腻子粉","","kg",1859.778144]
["16","隔音毡","3mm","m2",803.7435]
["17","岩棉吸音板","50mm","m2",491.673]
["18","蒸压粉煤灰加气混土砌块","","m3",12.74985]
["19","铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃)","","m2",1.453495]
["20","金属膨胀螺栓","M8","套",990.627443]
["21","螺纹阀门DN25","","个",8.08]
["22","成套灯具","","套",30.3]
["23","照明开关","单联单控开关","只",10.2]
["24","照明开关","三联开关","只",1.02]
["25","五孔插座","10A","套",25.5]
["26","五孔插座","15A","套",1.02]
["27","空调插座","16A","套",4.08]
["28","空调插座","16A","套",5.1]
["29","四口信息","","个",9.09]
["30","双口信息插座","","个",10.1]
["31","四口信息","","个",1.01]
["32","双绞线缆","","m",527.772]
["33","单模光纤","6芯","m",1379.5296]
["34","PVC20管","","m",542.9214]
["35","接线盒","","个",80.274]
["36","接线盒","","个",14.28]
["37","吊顶式空调器","","台",6]
["38","成组铸铁散热器带足25片","","组",4]
["39","摄像头","","台",1]
["合计"]